2. El circuito implementado es combinacional, ya que solo depende de la combinación de los valores de entrada para definir un valor de salida. Para la misma combinación, siempre se obtiene el mismo valor de salida.

4. La frecuencia de operación optima a la que puede trabajar es de 33 mHz.

5.

A screenshot of a table

Description automatically generated